PC6下载站 http://www.pc6.com 

下载，就来PC6，安全、高速、放心

PC6下载QQ群：56522274

------------------------------------------------
------------------------------------------------
使用方法

1.幻境网盾需要使用WinPcap和【.net framework2.0简体中文版】，WinPcap的用途是提供一个接口层，一些网络捕捉数据包、网络分析、网络控制的软件都依赖这个软件。都已打包了。

2.第一次运行幻境网盾会弹出一个“选项”设置窗口，这里可以设置界面隐藏快捷键、智能限速的设置、ARP防火墙等。智能限速的默认响应时间是100ms，对于懒人或者小菜鸟来说，直接使用默认值就可以了。 

3.在主界面的“网卡”中，选择接入局域网所用的网卡。如果同时可以使用无线连接和有线连接，那么建议在“网卡”中选择有线网卡，而不要使用无线网卡，这点请大家记住了。因为视路由器不同，幻境网盾使用无线网卡可能根本无法控制别人的网速。 

4.点击“扫描网络”或者“流量探测”来实现检测局域网中的电脑。为了保密起见，建议选择“流量探测”。如果“流量探测”找不到要控制的电脑，在检查网关的IP地址没有错误之后，才使用“扫描网络”功能。也可以在主机列表上点击右键选择“添加主机”手动添加要控制的电脑。 
在主机列表中，勾选需要控制的电脑，此时右上角原本是灰色的“控制”变为可用。点击“开始”即可控制局域网内的下载。默认设置的情况下，使用智能控制模式，当指定网站的Ping值高于某个值就阻止被控制机的网络活动。 

5.那么如何手动控制客户机的上网呢？网关一栏的IP和MAC地址后面有个“网关”的选项，点击+或者-号，强度后面出现数字。当调高到60的时候，被控制电脑几乎上不了网了。提醒大家的是，工具用来自卫即可，别用来捣乱。 

步骤：
1.在参数设置中选择好工作网卡；
2.检查网关信息和本机信息是否正确，如果不正确，请手动输入，无需保存；
3.点击流量探测或手动添加或自动扫描以填充目标列表；
4.选择要限制网速的主机；
5.开始或智能启动